{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["仪器清单汇总"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"仪器清单汇总","index":0,"n_rows":152,"n_cols":7,"rows_kept":152,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,3],[3,5,3,6],[147,0,147,6],[148,0,148,6],[149,3,149,6],[150,3,150,6],[151,0,151,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            广西路桥工程集团有限公司",{"$nulls":4},"GXLQ—3001H"]
["检测设备配置计划表  "]
[]
["申请单位:",{"$nulls":3},"编号：","GXLQ-CL1-SBPZ-2017-"]
["序号","设备名称","规格型号","单位","用 途","数量","计划             使用期限"]
[1,"土壤筛","0.075-60mm","套","土的颗粒分析",2,"3年"]
[2,"电子天平","YP20002","台","土的含水率试验、天然稠度、无机结合料含水率",2,"3年"]
[3,"电子天平","YP50001","台","土的颗粒分析、无机结合料含水率",2,"3年"]
[4,"电子天平","YP10002","台","土的界限含水率、细集料亚甲蓝",2,"3年"]
[5,"电子天平","BH-15","台","土的最大干密度、颗粒分析、土的CBR",2,"3年"]
[6,"电子计重秤","JSB30-1","台","土的最大干密度、土的CBR",2,"3年"]
[7,"电热鼓风恒温干燥箱","101A-3","台","土的含水率试验、界限含水率、颗粒分析、天然稠度、无机结合料最大干密度",2,"3年"]
[8,"烘箱有节温度计","0-300℃/2℃","根","烘箱温度计",4,"3年"]
[9,"数显式土壤液塑限联合测定仪","LP-100D","台","土的界限含水率、天然稠度",2,"3年"]
[10,"多功能电动击实仪","BKJ-Ⅲ","台","土的最大干密度、土的CBR、无机结合料最大干密度",2,"3年"]
[11,"手动重型击实仪","重型SJL-1","套","土的最大干密度、土的CBR、无机结合料最大干密度",1,"3年"]
[12,"击实筒","φ152mm","个","土的最大干密度、无机结合料最大干密度",6,"3年"]
[13,"CBR筒","φ152mm","个","CBR试验",90,"3年"]
[14,"CBR泡水膨胀附件","标准","套","CBR试验",90,"3年"]
[15,"液压多功能脱模器","CH-300A","台","土工、无机结合料",2,"3年"]
[16,"路面材料强度试验仪主机","SG-100D","台","CBR试验",2,"3年"]
[17,"测力环","7.5KN","个","CBR试验",2,"3年"]
[18,"测力环","30KN","个","CBR试验",2,"3年"]
[19,"测力环","60KN","个","CBR试验",2,"3年"]
[20,"百分表","0～10mm","个","CBR试验，弯沉",108,"3年"]
[21,"比重瓶","100ml","个","土的比重试验",4,"3年"]
[22,"分析天平","JT2003B","台","土的比重试验、水泥比表面积",2,"3年"]
[23,"新标准方孔砂石筛","0.075-9.5mm","套","集料颗粒分析、细集料压碎指标、含泥、泥块量、无机结合料筛分",2,"3年"]
[24,"新标准方孔石子筛","2.36-90mm","套","集料颗粒分析、针片状、压碎值、无机结合料筛分",2,"3年"]
[25,"震式标准振筛机","ZBSX-92A","台","土的颗粒分析、集料、无机结合料颗粒分析",2,"3年"]
[26,"电热恒温鼓风干燥箱","101A-3","台","集料颗粒分析、含泥量及泥块含量、密度、吸水率、含水率",2,"3年"]
[27,"电子天平","YP10002","台","细集料颗粒分析、细集料压碎指标、细集料含泥、砂当量、含水率、亚甲蓝",2,"3年"]
[28,"电子天平","YP20002","台","细集料表观密度、泥块含量、颗粒分析",2,"3年"]
[29,"电子计重秤","JSB30-1","台","集料颗粒分析、针片状、粗集料压碎值、含泥量及泥块含量、堆积密度、含水率",2,"3年"]
[30,"电子计重秤","TCS-100","台","集料、混凝土配合比、含气量",2,"3年"]
[31,"浸水天平","YP50001","套","集料密度、吸水率",2,"3年"]
[32,"电子天平","TD50002","台","无机结合料试验、细集料堆积密度、粗集料筛分、集料密度、压碎值",2,"3年"]
[33,"针片状规准仪","标准","套","集料针片状",2,"3年"]
[34,"数显游标卡尺","0-300mm","个","集料针片状、胶砂流动度",4,"3年"]
[35,"电子秒表","ZS-ZRⅢ","个","水泥比表面积、标准稠度用水量、砂浆稠度、泥浆指标，水泥浆体流动度、细集料砂当量、亚甲蓝",2,"3年"]
[36,"石料压碎值试验仪","φ150 x125mm","套","粗集料压碎值",2,"3年"]
[37,"金属筒","φ112 x179.4mm","个","粗集料压碎值",2,"3年"]
[38,"细集料压碎指标试模","φ77×70","套","细集料压碎指标",2,"3年"]
[39,"双管精密砂当量试验仪","SD-2S","台","砂当量",2,"3年"]
[40,"细集料棱角性测定仪","WX-2000","套","细集料棱角性试验",2,"3年"]
[41,"单标线吸管","2ml","根","细集料亚甲蓝试验",2,"3年"]
[42,"单标线吸管","5ml","根","细集料亚甲蓝试验",2,"3年"]
[43,"容量瓶","1000ml","个","细集料亚甲蓝、细集料密度",8,"3年"]
[44,"容量瓶","500ml","个","细集料亚甲蓝、细集料密度",4,"3年"]
[45,"容量筒","1-50L","套","粗、细集料堆积密度，混凝土表观密度",2,"3年"]
[46,"容量筒","1-30L","套","粗、细集料堆积密度，混凝土表观密度",2,"3年"]
[47,"亚甲篮叶轮搅拌机","DJ-YJ","套","细集料亚甲蓝",2,"3年"]
[48,"电子秒表","ZS-ZRⅢ","个","水泥比表面积、标准稠度用水量、砂浆稠度、泥浆指标，水泥浆体流动度、细集料砂当量、亚甲蓝",2,"3年"]
[49,"玻璃液体温度计","0-300℃","根","测温",6,"3年"]
[50,"玻璃液体温度计","0-100℃","根","集料密度、细集料亚甲蓝",6,"3年"]
[51,"玻璃液体温度计","0-50℃","根","土的比重试验、水泥密度、水泥标准养护箱水温",4,"3年"]
[52,"全自动双刀岩石              芯样切割机","SCQ-4A","台","切割试件",1,"3年"]
[53,"双端面磨石机","SHM-200","台","打磨试件",1,"3年"]
[54,"电子天平","YP10002","台","水泥密度、水泥比表面积、水泥标准稠度、凝结时间、安定性、细度",2,"3年"]
[55,"水泥比表面积自动测定仪","FBT-9","台","水泥比表面积",2,"3年"]
[56,"水泥净浆搅拌机","NJ-160","台","水泥标准稠度、凝结时间、安定性",2,"3年"]
[57,"水泥稠度凝结时间测定仪","标准","台","水泥标准稠度、凝结时间",2,"3年"]
[58,"沸煮箱","FZ-31A","台","水泥安定性",2,"3年"]
[59,"雷氏夹测定仪","LD-50","台","水泥安定性",2,"3年"]
[60,"雷氏夹","标准","个","水泥安定性",20,"3年"]
[61,"水泥负压筛析仪（带筛）","FSY-150","台","水泥细度",2,"3年"]
[62,"净浆加水器","170ml","个","水泥净浆试验",2,"3年"]
[63,"胶砂加水器","225ml","个","水泥胶砂、流动度试验",2,"3年"]
[64,"水泥胶砂搅拌机","ISO-679","台","水泥胶砂强度、胶砂流动度",2,"3年"]
[65,"ISO水泥胶砂振实台","ZT-96","台","水泥胶砂强度",2,"3年"]
[66,"水泥砼恒温恒湿标准养护箱","SHBY-40B","台","水泥标准稠度、凝结时间、安定性、胶砂强度",2,"3年"]
[67,"加湿器","CJS-10C","台","水泥室1、混凝土室加湿",4,"3年"]
[68,"微机控制压力试验机","WYA-300B","台","水泥胶砂强度、细集料压碎指标、砂浆抗压、混凝土抗折，配合比、无侧限抗压",2,"3年"]
[69,"水泥胶砂抗折试验夹具","WYA-300B","套","水泥胶砂抗折强度",2,"3年"]
[70,"水泥胶砂抗压夹具","40x40mm","套","水泥胶砂抗压强度",2,"3年"]
[71,"李氏比重瓶","250ml","个","水泥密度",8,"3年"]
[72,"水泥胶砂流动度测试仪（跳桌）","NLD-3","台","水泥胶砂流动度",2,"3年"]
[73,"水泥浆流动度测定仪（倒锥法）","标准","套","水泥浆体流动度",2,"3年"]
[74,"水泥胶砂试模","40*40*160mm","个","胶砂试件",20,"3年"]
[75,"水泥浆泌水、膨胀率试验容器","SMPL-1","套","浆液泌水率和膨胀率",2,"3年"]
[76,"毛发式温湿度表","THM-1","个","各功能室环境温湿度、标养室",16,"3年"]
[77,"养护室温湿自动控制仪","SNH-Ⅲ","套","标养室",4,"3年"]
[78,"强制式单卧轴混凝土搅拌机","SJD60","台","混凝土配合比、凝结时间",2,"3年"]
[79,"振动台","ZT-1×1","台","混凝土配合比，砂浆分层",2,"3年"]
[80,"微机控制压力试验机","WAY-2000","台","混凝土抗压、粗集料压碎值、配合比、无侧限抗压",2,"3年"]
[81,"混凝土抗折试验夹具","KZJ-100","套","混凝土抗折试验",2,"3年"]
[82,"塌落度筒","100x200x300mm","套","塌落度",10,"3年"]
[83,"直读式混凝土含气量测定仪","CA-3","台","混凝土含气量",2,"3年"]
[84,"数显混凝土贯入阻力仪","SGO-1200N","台","混凝土凝结时间",2,"3年"]
[85,"调压混凝土抗渗仪","HS-4型","台","混凝土抗渗",2,"3年"]
[86,"劈裂试验夹具",null,"套","混凝土劈裂",2,"3年"]
[87,"弹性模量测定仪（带千分表）","TM-2","套","混凝土弹性模量",2,"3年"]
[88,"强制式单卧轴砂浆搅拌机","SJD-15","台","砂浆配合比",2,"3年"]
[89,"砂浆稠度仪","SC-145","台","砂浆稠度",2,"3年"]
[90,"混凝土试模","150*150*150mm","个","混凝土试件",270,"3年"]
[91,"砂浆试模","70.7*70.7*70.7mm","个","混凝土试件",160,"3年"]
[92,"混凝土抗折试模","150*150*550mm","个","混凝土试件",18,"3年"]
[93,"渗水塑料试模","175*185*150mm","个","混凝土试件",18,"3年"]
[94,"大板混凝土试模","450*350*120mm","个","混凝土试件",6,"3年"]
[95,"混凝土弹性模量试模","150*150*300mm","个","混凝土试件",12,"3年"]
[96,"滴定设备",null,"套","水泥滴定",2,"3年"]
[97,"单标线吸管","10/50 ml","个","无机结合料试验","各4","3年"]
[98,"灌砂筒","φ200","套","现场压实度",8,"3年"]
[99,"3米直尺","JZC-G2","套","平整度",2,"3年"]
[100,"2米直尺","JZC-D","套","平整度",2,"3年"]
[101,"游标塞尺","JZC","套","平整度",4,"3年"]
[102,"贝克曼梁回弹弯沉值测定仪","5.4m","套","弯沉",2,"3年"]
[103,"手工铺砂仪","25±0.15mm","套","构造深度",2,"3年"]
[104,"全站仪","ES-602G","台","几何尺寸",2,"3年"]
[105,"水准仪","B40","台","几何尺寸",2,"3年"]
[106,"电子计重秤","JSB30-1","台","现场压实度",4,"3年"]
[107,"电子天平","YP50001","台","现场压实度",4,"3年"]
[108,"电子天平","YP20002","台","现场压实度",4,"3年"]
[109,"钢卷尺","JGW-580-1","把","几何尺寸",2,"3年"]
[110,"钢直尺","30cm、50cm、1m","把","几何尺寸","各6","3年"]
[111,"数字回弹仪","YD225P","台","混凝土回弹",4,"3年"]
[112,"无侧限抗压试模","φ150","个","无侧限抗压试模",26,"3年"]
[113,"混凝土钻孔取芯机","HZ-15","台","挖坑及钻芯法",2,"3年"]
[114,"数字式碳化深度测定仪","LR-TH1","套","混凝土回弹",2,"3年"]
[115,"钢筋位置测定仪","HC-GY617T","部","混凝土保护层",2,"3年"]
[116,"轻型触探仪","ED-100N","套","地基承载力",2,"3年"]
[117,"荷兰触探仪","FD-103.5N","套","软基承载力",2,"3年"]
[118,"微机屏显万能试验机","WEW-1000B","台","钢筋、砼力学性能试验",2,"3年"]
[119,"微机屏显万能试验机","WEW-300B","台","钢筋、砼力学性能试验",2,"3年"]
[120,"冷弯冲头","φ6-140","套","钢筋试验",2,"3年"]
[121,"新标准连续式标点机","LB-40","台","钢筋标距",2,"3年"]
[122,"洛氏硬度计","HR-150A","台","锚具、钢绞线硬度",2,"3年"]
[123,"锚杆拉拔仪","ZY-30","套","隧道检测",2,"3年"]
[124,"泥浆含砂量计","NA-1","套","桩基泥浆含沙量",3,"3年"]
[125,"泥浆粘度计",1006,"套","桩基泥浆粘度",3,"3年"]
[126,"泥浆比重计","NB-1","套","桩基泥浆比重",3,"3年"]
[127,"电子秒表","ZS-ZRⅢ","个","水泥比表面积、标准稠度用水量、砂浆稠度、泥浆指标，水泥浆体流动度、细集料砂当量、亚甲蓝",2,"3年"]
[128,"千分表","0-1mm","个","混凝土弹性模量",4,"3年"]
[129,"烧杯","250ml","个","量水器、盛水器",6,"3年"]
[130,"烧杯","1000ml","个","量水器、盛水器",4,"3年"]
[131,"烧杯","2000ml","个","量水器、盛水器",2,"3年"]
[132,"量筒","25/50/100/250/500/1000/2000ml","套","滴定、水泥净浆（量水器）",4,"3年"]
[133,"三角杯","300ml","个","滴定、无机结合料试验",20,"3年"]
[134,"低温水浴","THD-0510","台","恒温水浴",2,"3年"]
[135,"电子天平","YP50001","台","无机结合料试验、细集料堆积密度、粗集料筛分、集料密度、压碎值",2,"3年"]
[136,"电子天平","YP150001","台","无机结合料试验",2,"3年"]
[137,"广口瓶","1000ml","个","粗集料密度",4,"3年"]
[138,"广口瓶","2500ml","个","粗集料密度",4,"3年"]
[139,"圆环试模                            (砂浆保水性)","φ100×25mm","个","砂浆保水率",4,"3年"]
[]
[]
[]
["审批部门意见："]
[]
[{"$nulls":3},"审批人："]
[{"$nulls":3},"年    月    日"]
["经办人：                             2017 年 9 月 26 日                   "]